设备参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **最低配置要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 台式电脑主机 | 1、处理器：不低于I5-14400,内核数≥10；2、内存：≥8GB 3200MHz，双通道接口；3、硬盘：≥1TB SSD；4、显卡：独立显卡；支持多屏输出5、接口：≥7个 USB 接口，其中前（侧）面板≥3个 USB 3.2 接口；原生主板1x HDMI 接口；后置 1x 麦克风输入接口+1x 音频输出接口+1x 音频输入接口,音频配置蜂鸣器；6、网络连接：自适应千兆网卡；7、键鼠：配备同品牌 USB 光电键鼠套件；8、质保：不小于3年整机；9、质量保证：以上所有配置出厂前完成，一机一号；不接受拆装机； | X | 台 |
| 2 | 显示器 | 屏幕尺寸≥24寸屏幕比例满足16:9标准屏显分辨率≥2560\*1440接口至少支持HDMI口类型：直面屏屏幕刷新率≥100Hz面板：IPS技术 | X | 台 |
| 3 | 医保卡身份证阅读一体机 | 产品名称 德卡T6 型接触式 IC 卡读写机非接触卡支持 ISO14443 Type A/B 标准感应 IC 卡支持刷运营商 13.56MHz 手机支付接触式卡 支持符合 ISO7816 标准的接触式 IC 卡，卡座插拔卡寿命至少 20 万次通讯方式 支持 USB、RS232操作系统支持 Windows、Unix 和 Linux | X | 台 |
| 4 | A4打印机（彩色） | 最大打印幅面 A4分辩率5760\*1440DPI，不支持复印；打印速度：黑白≥15页/分钟，彩色≥8页/分钟打印墨盒墨水支持常见的爱普生、惠普、佳能等常见品牌，具有经济使用性，符合医院办公耗材品目。 | X | 台 |
| 5 | A4打印机（黑白） | 黑白激光打印机最大打印幅面 A4黑白打印速度 A4≥25页/分钟,双面打印：支持自动双面网络功能：支持有线和无线网络打印打印方式：激光打印月打印负荷≥5000页,接口类型： USB2.0,耗材类型 鼓粉一体标配：≥150页 | X | 台 |
| 6 | 专业图形工作站（一） | 1、处理器：不低于I7-14700,内核数≥10；2、内存：≥16GB 3200MHz，双通道接口；3、硬盘：≥2TB；4、显卡：≥24G显存的高性能显卡；支持多屏输出5、接口：≥7个 USB 接口，其中前（侧）面板≥3个 USB 3.2 接口；原生主板1x HDMI 接口；后置 1x 麦克风输入接口+1x 音频输出接口+1x 音频输入接口,音频配置蜂鸣器；6、网络连接：自适应千兆网卡；7、键鼠：配备同品牌 USB 光电键鼠套件；8、质保：不小于3年整机。 | X | 台 |
| 7 | 医用显示器 | 1、具有彩色和灰阶成像功能,适用于多种医疗影像设备以及临床科室，可以方便地在同一台显示器上灵活的观看彩色图像和符合DICOM标准的灰阶图像；2、屏幕尺寸：≧ 30英寸；3、屏幕分辨率：6M（六百万象素)，屏幕横屏：≧3280x2048 | X | 台 |
| 8 | 内镜图形工作站（二） | 1、处理器：不低于I5-14400,内核数≥10；2、内存：≥16GB 3200MHz，双通道接口；3、硬盘：≥2TB；4、显卡：≥24G显存的高性能显卡；支持多屏输出5、接口：≥7个 USB 接口，其中前（侧）面板≥3个 USB 3.2 接口；原生主板1x HDMI 接口；后置 1x 麦克风输入接口+1x 音频输出接口+1x 音频输入接口,音频配置蜂鸣器；6、网络连接：自适应千兆网卡；7、键鼠：配备同品牌 USB 光电键鼠套件；8、质保：不小于3年整机；9、显示输出设备：提供≥27寸的专业图形输出设备； | X | 台 |